

1. **Saal, Szenenfläche, Ober- und Untermaschinerie**

Saalabmessungen: Länge 22.50m, Breite 22,50m, Höhe 7,5m

Maximal 199 Zuschauer, diverse Bestuhlungspläne verfügbar.

Szenenfläche: 14,80m x 14,80m, davon 14,80m x 11,10m in sechs Bereichen 1m verfahrbar

Diverse, frei positionierbare Aufgangstreppen 1 - 5 Stufen. Modulares Geländersystem.

Lichtgalerie mit 1m breitem Umlauf, ca. 20,00m x 20,00m in 6m Höhe

Scheinwerferkranz 7,50m x 7,50m nach DGUV Vorschrift 17 motorisch verfahrbar, Streckenlasten bis 250kg können eingebracht werden, Punktlasten bis 75kg.

8 Handpunktzüge, flexibel positionierbar, 125kg pro Zug nach DGUV Vorschrift 17.

1. **Bühnentechnik**

8 Stk. Schnakenberger Scherenelemente 1m x 2m

12m 4-Punkt Traverse, 2 Bodenplatten 1m x 1m zur Aufständerung, 23m 2-Punkt Traverse

Je 2 fahrbare Stahlrahmen-Moltonwände, 6m x 2,90m/3,80m x 2,90m

11 Holzrahmen-Moltonwände 1m x 2,20m

12 fahrbare Macrolon Trennwände, glasklar, 1,50 x 2,00m

B1 Moltonschals in verschiedenen Abmessungen, schwarz, weiss, Samtrot.

1. **Lichttechnik**

2 DMX Anschlüsse auf Saalebene, 1 DMX Anschluss auf Galerieebene

Stromversorgung: 1 x 63A CEE auf Saalebene, 1 x 16A CEE auf Saalebene, 1 x 63A CEE auf Galerieebene, Diverse 63A/32A und 16A CEE auf Schuko Unterverteilungen verfügbar.

72 fest installierte Dimmerkreise a´16 A, davon 16 Kreise im Lichtkranz

12 2kW Dimmerkanäle flexibel Verfügbar, auch im Lichtkranz. Diverse 2kW Einzeldimmer

Spiegelkugel 30cm und Motor nach DGUV Vorschrift 17 vorhanden.

Konventionelles Licht: 1kW und 2kW Stufenlinsen, Profilscheinwerfer, Zoomprofiler und PAR Scheinwerfer in ausreichender Zahl vorhanden, diverse LED PAR, Wash und Stufenlinsen.

Bewegtes Licht: 4 x Martin MH6 LED Zoom-Washer RGBW im Scheinwerferkranz montiert.

Lichtpult: ETC Element 60, 2 DMX Universen, 1024 Kanäle.

1. **Tontechnik**

2 JBL MRX 515 Fullrangelautsprecher 15“/1“ und 1 MachPro 18“ Sub fliegend im Lichtkranz montiert, 2-Weg aktiv betrieben. Tonregie mit USB/Bluetooth Player, 2 Sennheiser Funkstrecken, diverse Mischpulte 8 -20 Kanäle vorhanden.

Mobile Tonanlage mit Tonpult Presonus AR12, CD/USB/Bluetooth Audio Player, Trafoisolierter Anschluss für Laptops/PC/Tablets etc. 2 x Sennheiser Handfunkstrecken. Diverse Mikrofone, kabelgebunden.

Steinway 2,10m Flügel, Notenpulte etc. in Absprache mit dem Bereich Musik verfügbar.

1. **Videotechnik**

Diverse Beamer 3000-9000Ansi Lumen, HDMI/SDI/VGA inkl. Flugrahmen. Auf-/Rückpro Leinwände, 3m x 2,50m und 7m x 6m. Signalstrecken: HDMI Glasfaser/SDI/VGA und Bildfunkstrecke. HDMI 4 Kanal Videopult RGBLink. HD Kameras, Videoregie mit Vorschaumonitoren/Lifestream und 3,60m Kamerakran auf Anfrage verfügbar.